交叉编译器安装方法

1). 将交叉编译器 buildroot-gcc342.tar.bz2 上传到配套开发环境下的/opt目录

2). 解压

# cd /opt

# tar xjvf buildroot-gcc342.tar.bz2